**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**


**«ПРОМРУБЕЖ»**

Переносное ДОРОЖНое ограждение

«КАКТУС»

**ТУ 42.11.10-011-35202929-2022**

ПАСПОРТ



2022

1. **ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ** 
   1. Наименование: **Переносное** **Дорожное ограждение КАКТУС**

**(ПДО КАКТУС)**

Заводской номер: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Переносное Дорожное ограждение КАКТУС - предназначено для предотвращения несанкционированного доступа на закрытую территорию ТС.

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Высота --------------------------- 760 мм
* Длинна ------------------------- 3000 мм
* Профильная труба ------------- 60 60 3 мм

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

* Дорожное ограждение – 1 шт.
* Болтовые соединения – 2 шт.
* Светоотражающие наклейки – 1 комплект.
* Паспорт – 1 шт.

*Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность личная подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

год, месяц, число

###### Гарантийный срок составляет - 12 месяцев.

###### Срок службы - не менее 5 лет.

На предприятии Изготовителя внедрена и действует система менеджмента качества продукции, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001